**Het fixeren van los bijgeleverde onderdeeltjes**

Verschillende modelspoorfabrikanten (o.a. Roco) leveren bij hun modellen vaak losse onderdelen om zelf te monteren.

Meestal passen deze zo dat ze goed blijven zitten.

Maar soms gaan ze los zitten of het gaatje is te ruim.

Dan is het wenselijk deze onderdeeltjes vast te lijmen.

Dit geeft vaak een knoeibende.

Hier dan een tip om dit netjes en gemakkelijk te doen:

Gebruik Talens acrylvernis **mat** nr 115.

Met een penceeltje doe iets hiervan in het gaatje of aan het onderdeeltje.

Je mag gerust wat knoeien, want het droogt mat en onzichtbaar op.

Het is te koop in winkels voor kunstschilders-benodigdheden en bij de hobbywinkels van “Pipoos”.

Het glazen potje is niet goedkoop, maar je doet er je hele leven mee.

Inlichtingen: Lammert Jan Beumer